Ta navodila predpostavljajo, da je računalnik na katerem bodo skripte delovale pripravljen in že ima nastavljen IIT Алмаз-1К. Če ni, so podrobnejša navodila na voljo na http://wiki.siwim.si/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=ua:integration_ua.pdf.

0. Ekstrahiraj ta arhiv v `D:\siwim_mkiii\ua_integration\`
1. Odpri `ua.conf`. Obvezno nastavi vse manjkajoče vrednosti (site_id, site_uuid, name, address, latitude, longitude, serial, pwd in Directions za vsak lane (dodaj/odstrani po potrebi)). Vsaka vrednost v confu ima zraven razlago oz. kje jo dobiš.
   - site_id, site_uuid in pwd so kritičnega pomena in nujni za delovanje skript. Ostali so nujni za *pravilno* delovanje.
2. Inštaliraj in zaženi EUInstall.exe.
   - V aplikaciji odpri meni Встановити параметри (levo spodaj).
   - Izberi CMP-сервер.
   - Odkljukaj Використовувати СМР-сервер (če ni).
   - Pod DNS-ім'я чи IP-адреса сервера vnesi url Certificate Authority-ja (CA), ki ga stranka uporablja.
3. Zaženi `test\test_signing.py`. Če je vse pravilno nastavljeno, bo skripta najprej izpisala geslo, nato ID naprave ter na koncu še "Signing successful!" ter dolžino sporočila.
   - V primeru, da je izpisana koda napake 51, na sistemu manjkajo certifikati. Zelo verjeten razlog za to je, da imamo nastavljen napačen CA (korak 2). Če je nastavitev ok, priporočam, da se ponovno preveri pri stranki.
4. Če je bilo testno podpisovanje uspešno, lahko izbrišeš mapo `test` ter `EUInstall.exe`. Poleg tega lahko slednjo aplikacijo tudi odstraniš s sistema.
5. Za avtomatično zaganjanje je potrebno med zagonske aplikacije dodati `dsbt\dsbt_converter.py` in `waga\waga_converter.py`. 